cn
CN EN

# P3.3室内LED透明网状视频显示器

- 透视式 LED 透明屏是一种创新，可减少对建筑美学的影响，改善透视效果，显示新颖独特。
- 该屏由不同尺寸的轻质模块组成（根据项目需要可有不同的像素间距）。
- 适应性强，防潮、防尘、易维护，结构牢固，不易损坏。

enquiries@luminatii.com

## LED TRANSPAREN

#### 轻薄设计

每箱4kg，厚度80mm

#### 免空调散热

免空调散热，节能更环保

#### 高通透率

通透率可达75%,不影响室内采光

#### 易于维护

安装维护快捷

#### 可悬挂安装或固定安装

我们的 LED 透明屏结构简单，可快速安装，从而降低了安装费用。 于有挂式、坐式和镶嵌式三种安装方式，应用范围更加广泛。

#### 高亮度，强光下可见

LED 透明显示屏亮度高，适合在白天使用，可营造出令人惊叹的显示效果。 最小像素间距为 2.6 毫米，显示的图片和视频清晰细腻。
参数对比
ZR-IH-P2.6
ZR-IH-P2.6 ZR-IH-P3.3 ZR-IH-P3.9
ZR-IH-P3.3
ZR-IH-P2.6 ZR-IH-P3.3 ZR-IH-P3.9
ZR-IH-P3.9
ZR-IH-P2.6 ZR-IH-P3.3 ZR-IH-P3.9

产品型号 | ZR-IH-P2.6 | ZR-IH-P3.3 | ZR-IH-P3.9
像素间距 | 2.6-5.2mm | 3.3-6.25mm | 3.9-7.8mm
像素构成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921
亮度水平 | 4500cd/m² | 4500-5000cd/m² | 4500-5000cd/m²
像素密度 | 73728dot/m² | 48640dot/m² | 32256dot/m²
通透率 | >45% | >50% | >60%
模组尺寸 | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm
模组分辩率 | 192*24dot | 152*20dot | 126*16dot
箱体尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm
箱体分辩率 | 384*96dot | 304*80dot | 252*64dot
箱体重量 | 4kg/块 | 4kg/块 | 5kg/块
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30
最佳视角 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140°
扫描方式 | 12S | 8S | 7S
刷新频率 | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz | 1920Hz/3840Hz
平均功耗 | 270w/m² | 270w/m² | 270w/m²
最大功耗 | 2800w/m² | 2800w/m² | 2800w/m²

资料下载

- LED贴膜屏
- 户外防水透明屏
- 网格屏D18所有型号参数表
- 透明屏单页
- 网格屏单页

## 相关产品

#### P3.9-8.9户外防水透明屏

#### P10.1户外防水透明屏

## 相关案例

- #### 2020迪拜世博会科威特馆450平方
  P10.4户外透明屏

  地点: 迪拜科威特馆
  产品: P10.4户外冰屏
  面积: 400m²

- #### 网格屏P55案例-
  第二届全国青年运动会

  地点: 山西
  产品: P55网格屏
  面积: 5000m²

## 立即咨询

*
*
*
*
提交留言
客服热线
+86 755-23408166

- 地址：深圳市光明新区南太云创谷园区2栋11楼
- 邮箱：manager@ledzrun.com

Copyright 中润光电 粤ICP备14033093号-1 Powered by vancheer